## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc191199236)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc191199237)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc191199238)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc191199239)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL x X

Tvättställsblandare, FM Mattsson 9000XE care LEED-anpassad

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* RH-anpassad spak med bygelgrepp, spaklängd 165mm
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 3 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360

 Krom FMM nr. 8650-4310, RSK 827 56 92