## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc184223039)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc184223040)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc184223041)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc184223042)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Skall följa rekommendationer för blandare enligt 3:e utgåvan av BOV - Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1 X

Tvättställsblandare, MEDICARE, kopparrör

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med tydlig färgmarkering för ökad tillgänglighet
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde 6 l/min vid 300 kPa, vinklad 32º
* Kromade anslutningsrör i koppar, Ø10 mm
* Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 124 mm.
* Hygienisk design, spak och blandarkropp utan delningslinjer.
* Lead Free (blyfri)

Krom FM Mattsson nr 3250-0110, RSK 832 52 73

**Bottenventil :**

BV1 X

Silventil, utan breddavlopp

Krom MORA ARMATUR nr 520240, RSK 857 38 38

BV 2 X

Silventil, med breddavlopp

Krom MORA ARMATUR nr 520200, RSK 857 38 18