## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc191196870)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc191196871)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc191196872)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc191196873)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

DS x X

Duschsats, FM Mattsson 9000XE

Duschsatsen skall vara försedd med följande egenskaper:

* Väggfäste med väggtätning.
* Handdusch med kalkavvisande sil.
* Handdusch med Eco Flow 7,5 l/min
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

Krom FMM nr. 8672-0000, RSK 832 03 97