## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc191199236)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc191199237)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc191199238)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc191199239)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL x X

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Energiklass A
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Kallstartsfunktion
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Lead Free (blyfri)
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare med Eco Flow 4,5 l/min vid 3 bar
* Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter, L=360
* Push-down ventil i metall, för handfat med bräddavlopp

 Krom FMM nr. 8653-5010, RSK 827 89 75