## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc191197375)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc191197376)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc191197377)

[PVB.21 Duschblandare och duschanordningar 1](#_Toc191197378)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL X X

Takduschpaket, BREEAM/LEED, FM Mattsson 9000XE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* BREEAM-och LEED-anpassat flöde
* Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.
* Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
* Hetvattenspärr
* Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
* Typgodkända backventiler.

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

* Flexibelt väggfäste, justerbart utsprång från vägg (50-70mm), teleskopisk höjdjustering (1100 – 1560mm).
* Hand- och takdusch med kalkavvisande sil.
* Konstantflöde på 6 l/min för handdusch och 6 liter för takdusch.
* Slang: PVC fri, längd 1,75 m

160 c/c, Krom FMM nr. 8683-1000, RSK 828 32 82