## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc191202945)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc191202946)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc191202947)

[PVB.27 Spolblandare 1](#_Toc191202948)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

##### PVB.27 Spolblandare

BL x X

Spolblandare, FM Mattsson 9000XE utan pip

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Typgodkända backventiler i inloppen
* Spak med bygelgrepp
* Möjlighet till RH-anpassning av spak.
* Lead Free (blyfri)
* Slanganslutning ner ½”
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Anslutning 160c/c
* Vakuumventil
* Ljudklass 1
* Skyddsmodul HD

Krom FMM nr. 8640-0000, RSK 824 81 63