## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc184222750)

[PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM 1](#_Toc184222751)

[PVB.2 Blandare 1](#_Toc184222752)

[PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 1](#_Toc184222753)

### PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

#### PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Skall följa rekommendationer för blandare enligt 3:e utgåvan av BOV - Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

##### PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1 X

Tvättställsblandare, MEDICARE, softpex

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

* Spak med tydlig färgmarkering för ökad tillgänglighet
* Mjukstängande med keramisk avstängning
* Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
* Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde 5,3 l/min vid 300 kPa, vinklad 32º
* Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX® med skyddande plastöverdrag för ökad hygien och enklare rengöring
* Förlängd pip för att minska risken att strålbilden träffar tvättställets bottenventil, piputsprång 124 mm.
* Hygienisk design, spak och blandarkropp utan delningslinjer.
* Lead Free (blyfri)

 Krom FM Mattsson nr 3250-0010, RSK 832 52 72

**Bottenventil :**

BV1 X

Silventil, utan breddavlopp

 Krom MORA ARMATUR nr 520240, RSK 857 38 38

BV 2 X

Silventil, med breddavlopp

 Krom MORA ARMATUR nr 520200, RSK 857 38 18